582412 Kuvankäsittely, Kevät 2002 Harjoitus 3

1. Ota selvää mitä kuvankäsittelyohjelmia laitoksella on käytettävissä. Millä näistä voidaan kuvalle tehdä:

• resoluution vaihto, • harmaasävytasomuunnoksia (käsin editoida histogrammia), • histogrammin tasoitus, • määritellä lineearisuotimien painotusmaskeja, • mediaanisuodatus, • paikallistaa kuvan epäjatkuvuuskohtia?

2. Osoita, että ylipäästösuodatettu kuva saadaan spatiaalitasossa erotuksen

ylipäästö = alkuperäinen - alipäästö

avulla. Käytä yksinkertaisuuden vuoksi 3×3 suotimia. 3. Pehmennä seuraavat kuvat 3×3-kokoisella alipäästösuotimella.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 11 11 11 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 10 11 20 11 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4. Käytä mediaanisuodinta edellisiin kuviin.

5. Käytä Sobelin maskeja seuraaviin kuviin. Mitä voit päätellä tuloksista?

10 10 30 30 0 0 40 40 10 10 30 30 0 0 40 40 30 30 30 30 40 40 40 40 30 30 30 30 40 40 40 40 6. Osoita, että ipulssivasteen

h(n) = 2, kun n = 0 tai 4, 1, kun n = 1 tai 3, 3, kun n = 2, 0, muulloin.

mukaisella suotimella on lineaarinen vaihevaste.